**Federated Kalman Filter**

Our model is a simple constant velocity in 2D space, represented by the following:

State vector

State Transition matrix

Process noise matrix

And the G matrix:

The complete state space model:

Such that

The measurement model  
Measurement matrix

Each sensor has it's own noise characteristics

And the measurement equation for each sensor is

Estimation:

Each local Kalman filter is responsible for estimating (propagating / updating) position. Meaning

Federated implementation

The global filter state vector is comprised of N local state vectors .

Such that each local vector is comprised of the common state variables, and bias (which is for now excluded)

The global covariance matrix is comprised of local covariance matrices:

In general, the cross covariance matrices are not zero.

Using the upper limit bound discussed in Carlson's paper, we can use a larger local covariance matrix for each matrix in the diagonal, and cross diagonal matrices are zero. In this case, we can use a LS method to find the globally optimal solution for estimate of the full system state x.

* לכל קלמן פילטר מקומי יש את אותו המודל של המרחב מצב
* כל קלמן פילטר מקומי אחראי על קידום/ עדכון ווקטור המצב המשוערך בעזרת מדידה מחיישן מסוים
* כל קלמן פילטר מקומי מאותחל לאותם ערכי מטריצת קוואריאנס ושערוך התחלתי.
* לכל קלמן פילטר זמני עדכון מדידה שונים. למשל ייתכן ופילטר אחד יתעדכן כל 5 איטרציות בעוד שפילטר אחר כל 10.
* קיימת שגרה FederatedKF האחראית על תהליך הקידום, עדכון והיתוך של כל הפילטרים במערכת
* תדירות ההיתוך נקבעת מראש, למשל כל 100 איטרציות
* ברגע ההיתוך, ווקטור המצב המשותף מתעדכן להיות מעיין ממוצע משוקלל של מטריצות הקוואריאנס ווקטורי המצב המשוערכים של כל פילטר
* לאחר מכן, כל ווקטור מצב לוקלי מתעדכן להיות ווקטור המצב לאחר התכה, והאלגוריתם ממשיך

**שאלות ליעקב**

* אני חושב שיש בעייתיות במימוש שלי, למרות שאני לא מצליח למצוא איפה הטעות אז אני מעדיף לוודא. יוצא לי כי עבור תדירות התכה גבוהה מדי, התוצאות לא נכונות. וכן עבור תדירות התכה נמוכה מדי. כלומר קיימת תדירות התכה מסוימת המניבה תוצאות אופטימליות. אפילו במקרה הקצה בו כל פילטר מתעדכן בכל איטרציה, וכן ההתכה מתבצעת באותה האיטרציה (לאחר העדכון).
* חשבתי על כיוון שאוכל לקחת אליו את הפרויקט לאחר שווידאתי שהמימוש נכון. מאחר ולכל חיישן יש תכונות שונות (יש חיישנים יותר מדויקים מהשאר), קיימת דילמה האם בהינתן והאלגוריתם הגיע לרגע התכה של מספר חיישנים, כאשר החיישנים העדכני ביותר הוא דווקא מהחיישנים המדויקים פחות, האם כדאי לחכות עם ההתכה עד לרגע בו החיישן המדויק יותר מתעדכן. או באופן כללי לחשוב על איזה אלגוריתם לניהול חכם של מחזורי ההתכה.
* האם המודל הפשוט מספיק בשביל הפרויקט או שכדאי ליישם מודל קצת יותר מורכב

**לבדוק האם היישום נכון עבור מטריצת קוואריאנס אלכסונית בלבד**

**ההגדלה נועדה לפתור בעיה של חזרה על אותו עיבוד מידע**

**להשוות את ה FKF ל CKF בתנאים אופטימליים**

**לבדוק את ההתכה המלאכותית**

**אחד היישומים המרכזיים של FKF הוא בהתמודדות עם תקלות בחיישנים. להכניס תקלה באחד החיישנים ולראות איך כל אחד מהפילטרים יתמודדו איתה. והאם אפשר להתמודד איתה בצורה טובה עם הFKF**

**Complementary filtering – יכול לעזור בזיהוי חיישן תקול**

**קודם – גילוי הבעיה, ואז זיהוי מהי הבעיה**

**תקלה Hard ו soft. למשל בsoft הטייה שגדלה עם הזמן**

**במקרה של תקלה, לבדוק מה הן הפתרונות האפשריים**